|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energy Consumption with diffrent Interval of Traffic | | | | |
| Interval of Traffic | DNC | SLA | Hy-IoT | **QCM** |
| 1 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 2 | 11 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | 15 | 13 | 8 | 4 |
| 4 | 18 | 15.5 | 10 | 5 |
| 5 | 21 | 18 | 13 | 6 |
| 6 | 25 | 21 | 15 | 7 |
| 7 | 28 | 24 | 18.5 | 8.5 |
| 8 | 32.5 | 26.5 | 21.6 | 10.5 |
| 9 | 36 | 29 | 24 | 11.5 |
| 10 | 39 | 30.5 | 26 | 12.5 |